# Pagalbinė rankena

- Elektrinį įrankį naudokite tik su papildoma rankena (20).

- Papildoma rankena visada tvirtai užveržta. Priešingu atveju dirbdami galite nebesuvaldyti elektrinio įrankio.

## Papildomos rankenos pasukimas (žr. A pav.)

Papildomą rankeną (20) galite pasukti taip, kad darbo padėtis būtų kuo saugesnė ir mažiausia varginanti.

- Papildomos rankenos (20) apatinę dalį pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nustatykite papildomą rankeną (20) į norimą padėtį. Vėl užveržkite papildomos rankenos (20) apatinę dalį, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.
  Atkreipkite dėmesį, kad papildomos rankenos užveržiamoji juosta būtų specialiame, korpuse esančiame griovelyje.