# Podatki o emisijah prahu

s sistemom GDE 18V-16

Podatki o emisijah prahu, pridobljeni v skladu s standardom EN 50632-2-6:

alveolarni prah: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

inhalabilni prah: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

kremenčev prah: <0,05 mg/m3

Navedena vrednost emisij prahu je bila pridobljena v naslednjih delovnih pogojih:

Način delovanja: udarno vrtanje

Nastavek: sveder SDS plus s premerom 10 mm

Opomba: Če električno orodje uporabljate v drugem načinu delovanja ali z drugimi nastavki ali ga ne vzdržujete ustrezno, se lahko vrednost emisij prahu razlikuje. To lahko obremenjenost s prahom med uporabo občutno poveča.
Za zaščito uporabnika pred vplivom emisij prahu po potrebi sprejmite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika, na primer: nosite zaščitno masko razreda P2.
Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovane materiale.