# Interfaccia di comando (vedere fig. L)

L’interfaccia di comando (8) viene utilizzata per selezionare la modalità operativa e per indicare lo stato dell’elettroutensile.

## Indicatori di stato

Indicatore livello di carica della batteria (interfaccia di comando) (22) | Significato/Causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde (da 2 a 5 tratti) | Batteria carica | –
Giallo (1 tratto) | Batteria quasi scarica | Sostituire o ricaricare la batteria a breve
Rosso (1 tratto) | Batteria scarica | Sostituire o ricaricare la batteria

Indicatore di stato elettroutensile (29) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde | Stato OK | –
Giallo | È stata raggiunta una temperatura critica, oppure la batteria è quasi scarica | Lasciar raffreddare l’elettroutensile, oppure sostituire/ricaricare la batteria
Rosso | L’elettroutensile è surriscaldato, oppure la batteria è scarica | Lasciar raffreddare l’elettroutensile, oppure sostituire/ricaricare la batteria
Rosso | Motore bloccato, batteria troppo debole | Ricaricare la batteria, oppure utilizzare un tipo di batteria consigliato
Errore generale | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile, oppure rimuovere la batteria e reinserirla Se l’errore persiste: Inviare l’elettroutensile al Servizio Clienti post-vendita
Rosso lampeggiante | Si è attivata la disattivazione rapida | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile
Blu lampeggiante | L’elettroutensile è collegato al dispositivo mobile tramite Bluetooth® oppure le impostazioni sono in corso di trasferimento | –

Icona smartphone (28) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Bianco | Sono disponibili informazioni importanti (ad esempio avviso temperatura) | Leggere il messaggio sullo smartphone

## Selezione della modalità operativa

Premere il tasto (26) di selezione modalità operativa, fino a quando si accenda la spia di modalità operativa desiderata.

Avvertenza: In modalità operativa Favorite, le funzioni andranno configurate tramite app per smartphone; nelle modalità operative Auto e Soft, le funzioni saranno preimpostate.

Indicatore di modalità operativa (25) | Funzioni
--- | ---
Il simbolo potenza massima (27) si illumina | Nella modalità operativa Auto, l’elettroutensile raggiunge la potenza massima alla velocità di avviamento massima.
Il simbolo configurazione del numero di giri tramite smartphone (23) si illumina | Nella modalità operativa Favorite, potenza e velocità di avviamento dell’elettroutensile possono essere configurate singolarmente tramite app per smartphone.
Il simbolo potenza ridotta (24) si illumina | Nella modalità operativa Soft, la potenza e la velocità di avviamento dell’elettroutensile sono ridotte.