# Tay nắm phụ

- Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ (20).

- Đảm bảo tay nắm phụ luôn được siết chặt. Bạn có thể mất kiểm soát thông qua dụng cụ điện khi làm việc.

## Xoay tay nắm phụ (xem hình A)

Bạn có thể xoay tay nắm phụ (20) tùy ý, để có tư thế làm việc an toàn và ít mỏi.

- Xoay phần tay cầm dưới của tay nắm phụ (20) ngược chiều kim đồng hồ và xoay tay nắm phụ (20) vào vị trí mong muốn. Sau đó xoay mẩu tay cầm dưới của tay cầm phụ (20) theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.
  Hãy lưu ý rằng nẹp định vị của tay nắm phụ được đặt trong rãnh nằm trên vỏ máy đúng như chủ định.