# Boorhouder wisselen

## Tandkransboorhouder inzetten/uitnemen

## GBH 18V-28 C

Om met inzetgereedschappen zonder SDS-plus (bijv. boren met cilindrische schacht) te kunnen werken, moet u een passende boorhouder monteren (tandkrans- of snelspanboorhouder, accessoire).

##

- Schroef de SDS-plus opnameschacht (32) in een tandkransboorhouder (31). Borg de tandkransboorhouder (31) met de borgschroef (30). Denk eraan dat de borgschroef linkse schroefdraad heeft.

##

- Reinig de schacht van de opnameschacht en smeer deze iets met vet in.
- Zet de tandkransboorhouder met de opnameschacht draaiend in de gereedschapopname tot deze automatisch wordt vergrendeld.
- Controleer de vergrendeling door aan de tandkransboorhouder te trekken.

##

- Schuif de vergrendelingshuls (5) naar achteren en verwijder de tandkransboorhouder (31).

## Wisselboorhouder verwijderen/bevestigen

## GBH 18V-28 CF

### Wisselboorhouder verwijderen (zie afbeelding C)

- Trek de vergrendelingsring van de wisselboorhouder (6) naar achter, houd deze in deze stand vast en trek de SDS-plus wisselboorhouder (2) of de snelspanwisselboorhouder (1) naar voren toe eraf.
- Bescherm de wisselboorhouder tegen vuil worden nadat u deze hebt verwijderd.

### Wisselboorhouder plaatsen (zie afbeelding D)

- Gebruik alleen de modelspecifieke originele uitrusting en let hierbij op het aantal kengroeven (34). Alleen wisselboorhouders met twee of drie kengroeven zijn toegestaan. Wordt een wisselboorhouder gebruikt die niet geschikt is voor dit elektrisch gereedschap, dan kan het inzetgereedschap tijdens het gebruik eruit vallen.

- Reinig de wisselboorhouder vóór het plaatsen en smeer de schacht dun met vet in.
- Omvat de SDS-plus wisselboorhouder (2) of de snelspanwisselboorhouder (1) met de hele hand. Schuif de wisselboorhouder draaiend op de boorhouderopname (33) tot deze hoorbaar vastklikt.
- De wisselboorhouder wordt automatisch vergrendeld. Controleer de vergrendeling door aan de wisselboorhouder te trekken.