# Указания за работа

##

С дълбочинния ограничител (21) може предварително да се настрои желаната дълбочина на пробиване X.

- Натиснете бутона за дълбочинния ограничител (19) и поставете ограничителя в гнездото в спома‌гателната ръкохватка (20).
  Награпената повърхност на дълбочинния огра‌ничител (21) трябва да е обърната надолу.
- Вкарайте работния инструмент с опашка SDS‑plus до упор в патронника SDS-plus (3). В противен случай поради подвижността на работния инструмент SDS-plus е възможно дълбочината на пробиване да бъде настроена неправилно.
- Издърпайте дълбочинния ограничител толко‌ва, че разстоянието по направление на оста между върха на свредлото и на дълбочинния ограничител да е равно на желаната дълбочина на пробивания отвор X.

##

- Ако работният инструмент се заклини, задвижването към вала на електро‌инстру‌мента се прекъсва. Поради възникващите при това сили на реакция‌та дръжте елек‌троинструмента винаги здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение на тялото.

- Ако работният инструмент се заклини, изключете електроинструмента и освобо‌дете работния инструмент. При включване с блокиран работен инструмент възникват големи реакционни моменти.

##

Системата за бързо изключване (KickBack Control) осигурява по-добър контрол над електроинструмента и така повишава сигурността на оператора в сравнение с електроинструменти без KickBack Control. При внезапна и непредвидена ротация на електроинструмента около оста на свредлото електроинструментът се изключва, индикацията за бързо изключване светва в червено и работната лампичка (18) мига. При активирано бързо изключване индикаторът за статус (29) мига в червено.

- За повторно включване отпуснете пусковия прекъсвач (12) и отново го натиснете.

##

Интегрираното потискане на вибрациите намалява възникващите вибрации.

- Ако демпфиращият елемент е повреден, не продължавайте да използвате електроинструмента.

##

- Поставяйте електроинструмента на главата на винта/гайката само когато е изключен. Въртящият се работен инструмент може да се изметне.

За използване на накрайници за завиване (би‌тове) се нуждаете от универсално гнездо (38) с опашка SDS-plus (не е включено в окомплек‌тов‌ката).

- Почистете края на опашката и го смажете леко.
- Вкарайте универсалното гнездо в патронника със завъртане, докато бъде захванато авто‌матично.
- Уверете се, че гнездото е захванато правилно, като опитате да го издърпате.
- Поставете накрайник за завиване (бит) в уни‌версалното гнездо. Използвайте само битове, подходящи за главите на винтовете.
- За демонтиране на универсалното гнездо (5) преместете застопоряващата втулка назад и извадете гнездото (38) от патронника.

##

С помощта на куката за окачване (13) можете да захванете електроинструмента за подходящо приспособление за окачване.

- Натиснете куката за окачване (13) за кратко в посока на ръкохватката (11), за да освободите застопоряването. Куката за окачване самостоятелно преминава надолу.
- Завъртете куката за окачване встрани.
- Проверете куката за окачване (13) за всякакви повреди или деформации.
  Не използвайте куката за окачване (13), ако е повредена, деформирана или не е здраво закрепена към електроинструмента.
- Окачете електроинструмента с кука за окачване (13) към стабилно съоръжение за окачване.
  За да избегнете повреди или наранявания, съоръжението за окачване не бива да се поставя над пътеки или непосредствени работни зони.
  Куката за окачване е предвидена изключително за окачване на електроинструмента заедно с монтираните принадлежности.
- Завъртете куката за окачване (13) назад и я избутайте с лек натиск напред и надолу в позиция на фиксиране, когато работите с електроинструмента.

- Никога не използвайте куката за окачване (13) като средство за обезопасяване срещу падане.
  Никога не закрепвайте средството за обезопасяване срещу падане върху куката за окачване.

##

Указание: За обезопасяване на електроинструмента срещу падане трябва да се използва подходящо за системното тегло средство за обезопасяване срещу падане (40). Максимално допустимата дължина на средството за обезопасяване срещу падане възлиза на 1,8 m. Непременно съблюдавайте допустимия диапазон на закрепване (39) върху електроинструмента.

Използвайте като средство за обезопасяване срещу падане за предпочитане закрепен с глух възел клуп или средство за обезопасяване срещу падане с амортисьор.

При закрепване на средството за обезопасяване срещу падане (40) непременно използвайте неговото ръководство за обслужване.

- Закрепвайте насрещната страна на средството за обезопасяване срещу падане задължително за стабилна структура (напр. сграда или скеле) и никога за самия потребител.
  Средството за обезопасяване срещу падане трябва да е свободно достъпно и може да се закрепва само върху фиксирана анкерна точка (41) и в допустимата област на закрепване (39) върху електроинструмента.
  Изберете фиксираната анкерна точка (41) така, че електроинструментът в случай на падане да може свободно да падне в обезопасяването за падане без да се омотае около потребителя или да го застраши.
  Никога не използвайте куката за окачване (13) като средство за обезопасяване срещу падане.
  Никога не закрепвайте средството за обезопасяване срещу падане върху куката за окачване.
  Никога не използвайте средството за обезопасяване срещу падане върху електроинструмента с монтирани системи за прахоулавяне GDE 18V-16 или GDE 16 Plus.