# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Nuoroda: ne visų tipų akumuliatoriai yra su įkrovos būklės indikatoriumi.

Žali akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatoriai rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę. Dėl saugumo, įkrovos būklę galima pažiūrėti tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką arba . Tai galima ir tada, kai akumuliatorius yra išimtas.

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

Akumuliatoriaus įkrovos būklė taip pat rodoma naudotojo sąsajoje žr. Būsenos indikatoriai.

## Akumuliatoriaus tipas GBA 18V...

Šviesos diodas | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žali | 60–100 %
Šviečia nuolat 2× žali | 30–60 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–30 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %

## Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V...

Šviesos diodas | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 5× žali | 80–100 %
Šviečia nuolat 4× žali | 60–80 %
Šviečia nuolat 3× žali | 40–60 %
Šviečia nuolat 2× žali | 20–40 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–20 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %