# Ekstrahåndtag

- Brug kun dit el-værktøj med ekstrahåndtaget (20).

- Sørg for, at ekstrahåndtaget altid at spændt godt fast. Ellers kan du miste kontrollen over el-værktøjet under arbejdet.

## Drejning af ekstrahåndtag (se billede A)

Du kan dreje ekstrahåndtaget (20) efter behov for at opnå en sikker og mindre trættende arbejdsstilling.

- Drej det nederste grebsstykke på ekstrahåndtaget (20) mod uret, og drej ekstrahåndtaget (20) i den ønskede position. Spænd herefter det nederste grebsstykke på ekstrahåndtaget (20) fast igen ved at dreje det med uret.
  Sørg for, at ekstrahåndtagets spændebånd sidder i den dertil beregnede rille på huset.