# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis perforatorius | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Sūkių skaičiaus reguliavimas |  | ● | ●
Sukimosi sustabdymas |  | ● | ●
Dešininis/kairinis sukimasis |  | ● | ●
Keičiamasis griebtuvas |  | − | ●
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Smūgių skaičiusA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Smūgio energija pagal „EPTA-Procedure 05:2016“ | J | 3,3 | 3,3
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
Dešininis sukimasis | min–1 | 0–950 | 0–950
Kairinis sukimasis | min–1 | 0–950 | 0–950
Įrankių įtvaras |  | SDS plus | SDS plus
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 50 | 50
Maks. gręžinio skersmuo:
Betonas | mm | 28 | 28
Mūro siena (grąžtas su karūna) | mm | 82 | 82
Plienas | mm | 13 | 13
Mediena | mm | 30 | 30
Svoris be akumuliatoriaus | kg | 3,3 | 3,4
SvorisB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Ilgis | mm | 349 | 378
Aukštis | mm | 225 | 225
Plotis | mm | 92 | 92
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.