# 更换刀具

防尘盖(4)可以防止工作时钻屑进入工具夹头中。插入刀具时请注意不要损坏防尘盖(4)。

- 损坏的防尘盖必须立即更换。推荐由本公司的售后服务部门进行操作。

##

### 安装SDS plus工具刀头（参见插图E）

使用SDS-plus钻夹头可以简单方便地更换工具刀头，无需使用辅助工具。

- GBH 18V-28 CF：安装SDS-plus可换式钻夹头(2)。
- 清洁工具刀头的末端并涂抹少许油脂。
- 把工具刀头拧入工具夹头中，必须拧转至工具自动锁定为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

SDS-plus系统的工具刀头是活动的。因此在空转时会产生径向跳动偏差。该偏差对钻孔的精度没影响，因为钻孔时钻头自定心。

### 拆卸SDS-plus工具刀头（见图片F）

- 向后推动锁定套筒(5)，取下工具刀头。

##

## GBH 18V-28 C

### 插入工具刀头（参见插图G）

提示：切勿使用不带SDS-plus的工具来锤钻或凿削！没有SDS‑plus的工具和夹头会在进行锤钻和凿削时受损。

- 装入齿环夹头(31)。
- 旋转打开齿环夹头(31)，直至可以装入刀具。安装好刀具。
- 将夹头扳手(35)插入齿环夹头(31)相应的孔中，然后均匀拧紧工具。
- 将冲击转动停止开关(17)旋转至“钻孔”位置。

### 取出工具刀头（参见插图H）

- 用夹头扳手(35)逆时针转动齿环夹头(31)套筒，直至可以拆下工具刀头。

##

## GBH 18V-28 CF

### 插入工具刀头（参见插图I）

提示：切勿使用不带SDS-plus的工具来锤钻或凿削！没有SDS‑plus的工具和夹头会在进行锤钻和凿削时受损。

- 安装快速可换式钻夹头(1)。

- 固定快速可换式钻夹头的止动环(37)。通过转动前套筒(36)打开工具夹头，直至可以插入刀具。固定止动环(37)，然后沿箭头方向用力转动前套筒(36)，直至听到清晰的咔咔声。
- 以抽拉的方式检查刀具是否装牢。

提示：如果工具接头被打开到极限位置，那么在拧紧工具接头时，就能听见咔咔声，且工具接头不能关闭。

在这种情况下逆时针旋转前套筒。然后，工具接头才能关闭。

- 将冲击转动停止开关(17)旋转至“钻孔”位置。

### 取出工具刀头（参见插图J）

- 固定快速可换式钻夹头的止动环(37)。通过沿箭头方向转动前套筒(36)打开工具夹头，直至能够取出刀具。