# Porkibocsátási tájékoztató

GDE 18V-16 esetén

A EN 50632-2-6 szabványnak megfelelően meghatározott porkibocsátási értékek:

tüdőbe bejutó lebegő por: <0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

belélegezhető por: <0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

Kvarcpor: <0,05 mg/m3

A megadott porkibocsátási érték a következő üzemi feltételek mellett került meghatározásra:

Üzemmód: Ütvefúrás

Betétszerszám: SDS plus-fúró, átmérője: 10 mm

Megjegyzés: Ha az elektromos kéziszerszámot egy másik üzemmódban, más betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használja, a porkibocsátási érték az itt megadottaktól eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó porkibocsátási értéket lényegesen megnövelheti.
Szükség esetén hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a porkibocsátás hatásaival szembeni védelmére,ilyen intézkedés például egy P2 szűrőosztályú porvédő maszk viselése.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.