# Înlocuirea mandrinei

## Montarea/Demontarea mandrinei cu coroană dinţată

## GBH 18V-28 C

Pentru a lucra cu scule fără SDS-plus (de exemplu, burghie cu tijă cilindrică), trebuie să montezi o mandrină corespunzătoare (o mandrină cu coroană dinţată sau o mandrină rapidă, disponibilă ca accesoriu).

##

- Înşurubează tija de prindere SDS-plus (32) într-o mandrină cu coroană dinţată (31). Asigură mandrina cu coroană dinţată (31) cu şurubul de siguranţă (30). Asigură-te că şurubul de siguranţă are un filet spre stânga.

##

- Curăţă capătul de introducere al tijei de prindere şi gresează-l uşor.
- Introdu mandrina cu coroană dinţată prin rotirea tijei în sistemul de prindere a accesoriilor, până când se blochează automat.
- Verifică blocarea trăgând de mandrina cu coroană dinţată.

##

- Împinge manşonul de blocare (5) spre înapoi şi scoate mandrina cu coroană dinţată (31).

## Extragerea/Introducerea mandrinei interschimbabile

## GBH 18V-28 CF

### Demontarea mandrinei interschimbabile (consultă imaginea C)

- Trage spre înapoi inelul de blocare a mandrinei interschimbabile (6), menţine-l ferm în această poziţie şi trage spre înainte mandrina interschimbabilă SDS-plus (2), respectiv mandrina interschimbabilă cu strângere rapidă (1).
- După demontare, protejează mandrina interschimbabilă împotriva murdăririi.

### Montarea mandrinei interschimbabile (consultă imaginea D)

- Utilizează numai echipamente originale specifice modelului, acordând atenţie numărului de caneluri de marcare (34). Sunt permise numai mandrine inter‌schimbabile cu două sau trei caneluri de marcare. Dacă este utilizată o mandrină inter‌schimbabilă care nu este adecvată pentru această sculă electrică, accesoriul poate cădea din sistemul de prindere în timpul funcţionării.

- Înainte de a o introduce, curăţă mandrina interschimbabilă şi gresează uşor capătul de introducere al acesteia.
- Apucă cu toată mâna mandrina interschimbabilă SDS-plus (2), respectiv mandrina interschimbabilă cu strângere rapidă (1). Împinge mandrina interschimbabilă rotind adaptorul pentru mandrină (33) până când se fixează sonor.
- Mandrina interschimbabilă se blochează automat. Verifică blocarea mandrinei interschimbabile trăgând de aceasta.