# Mengganti perkakas

Tutup pelindung debu (4) mencegah masuknya debu pengeboran ke dalam dudukan alat kerja selama pengoperasian. Saat menggunakan perkakas, pastikan tutup pelindung debu (4) tidak rusak.

- Tutup pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Disarankan untuk melakukannya di layanan pelanggan Bosch.

##

### Memasang alat sisipan SDS plus (lihat gambar E)

Dengan chuck bor SDS‑plus, alat sisipan dapat diganti dengan mudah dan cepat tanpa menggunakan alat bantu.

- GBH 18V-28 CF: Pasang chuck bor penggantian SDS-plus (2).
- Bersihkan ujung alat sisipan dan lumasi dengan sedikit minyak.
- Pasang alat sisipan ke dalam dudukan alat kerja dengan diputar hingga terkunci dengan sendirinya.
- Periksa penguncian dengan menarik alat.

Alat sisipan SDS‑plus harus dapat bergerak dengan bebas. Hal ini menimbulkan penyimpangan putaran sewaktu perkakas listrik berjalan pada kecepatan idle. Hal ini tidak memengaruhi ketepatan lubang bor karena mata bor memusatkan dengan sendirinya saat mengebor.

### Melepaskan alat sisipan SDS plus (lihat gambar F)

- Dorong selongsong pengunci (5) ke belakang dan lepaskan alat sisipan.

##

## GBH 18V-28 C

### Memasang alat sisipan (lihat gambar G)

Catatan: Jangan menggunakan perkakas tanpa SDS plus untuk mengebor benda keras atau memahat! Perkakas tanpa SDS plus dan chuck bor akan menjadi rusak jika digunakan untuk mengebor benda keras dan memahat.

- Pasang chuck bor bergerigi. (31)
- Buka chuck bor bergerigi (31) dengan memutarnya hingga alat dapat dipasang. Pasang alat.
- Pasang kunci chuck bor (35) ke dalam lubang chuck bor bergerigi (31) yang sesuai dan kencangkan alat dengan benar.
- Putar switch getaran/penghenti putaran (17) ke posisi „Pengeboran“.

### Melepaskan alat sisipan (lihat gambar H)

- Putar selongsong chuck bor bergerigi (31) menggunakan kunci chuck bor (35) berlawanan arah jarum jam hingga alat sisipan dapat dilepas.

##

## GBH 18V-28 CF

### Memasang alat sisipan (lihat gambar I)

Catatan: Jangan menggunakan perkakas tanpa SDS plus untuk mengebor benda keras atau memahat! Perkakas tanpa SDS plus dan chuck bor akan menjadi rusak jika digunakan untuk mengebor benda keras dan memahat.

- Pasang chuck bor penggantian cepat (1).

- Pegang ring penahan (37) chuck bor penggantian pengencangan cepat dengan kuat. Buka dudukan alat kerja dengan memutar selongsong depan (36) hingga alat kerja dapat dimasukkan. Pegang ring penahan (37) dengan kuat dan putar selongsong depan (36) dengan kuat sesuai arah panah hingga terdengar bunyi klik dengan jelas.
- Periksa kedudukannya dengan menarik alat.

Catatan: Jika dudukan alat kerja dibuka hingga maksimal, bunyi klik dapat terdengar saat menutup dudukan alat kerja dan dudukan alat kerja tidak akan menutup.

Pada situasi ini, putar selongsong depan satu kali berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu, dudukan alat kerja akan dapat ditutup.

- Putar switch getaran/penghenti putaran (17) ke posisi„Pengeboran“.

### Melepaskan alat sisipan (lihat gambar J)

- Pegang ring penahan (37) chuck bor penggantian pengencangan cepat dengan kuat. Buka dudukan alat kerja dengan memutar selongsong depan (36) sesuai arah panah hingga alat kerja dapat dilepaskan.