# Datos técnicos

Martillo perforador accionado por acumulador | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Control del número de revoluciones |  | ● | ●
Desactivador de giro |  | ● | ●
Giro a la derecha/izquierda |  | ● | ●
Portabrocas intercambiable |  | − | ●
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Número de impactosA) | min-1 | 0–4220 | 0–4220
Energía por percusión según EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Velocidad de giro en vacíoA)
Giro a derechas | min-1 | 0–950 | 0–950
Giro a izquierdas | min-1 | 0–950 | 0–950
Portaherramientas |  | SDS plus | SDS plus
Diámetro del cuello del husillo | mm | 50 | 50
Diámetro máx. de taladro en:
Hormigón | mm | 28 | 28
Mampostería (con broca hueca) | mm | 82 | 82
Acero | mm | 13 | 13
Madera | mm | 30 | 30
Peso sin acumulador | kg | 3,3 | 3,4
PesoB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Longitud | mm | 349 | 378
Altura | mm | 225 | 225
Ancho | mm | 92 | 92
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.