# Zamjena stezne glave

## Stavljanje/vađenje stezne glave s nazubljenim vijencem

## GBH 18V-28 C

Kako biste mogli raditi s alatima bez SDS plus (npr. svrdlo s cilindričnom drškom), trebate montirati prikladnu steznu glavu (stezna glava s nazubljenim vijencem ili brzostezna glava, pribor).

##

- Uvrnite SDS-plus steznu dršku (32) u steznu glavu s nazubljenim vijencem (31). Osigurajte steznu glavu s nazubljenim vijencem (31) sigurnosnim vijkom (30). Vodite računa da sigurnosni vijak ima lijevi navoj.

##

- Očistite usadnik stezne drške i lagano ga podmažite.
- Umetnite steznu glavu s nazubljenim vijencem sa steznom drškom uz okretanje u prihvat alata sve dok se sama ne blokira.
- Provjerite blokadu povlačenjem stezne glave s nazubljenim vijencem.

##

- Gurnite čahuru za blokadu (5) prema natrag i izvadite steznu glavu s nazubljenim vijencem (31).

## Vađenje/stavljanje izmjenjive stezne glave

## GBH 18V-28 CF

### Vađenje izmjenjive stezne glave (vidjeti sliku C)

- Povucite prsten za blokiranje izmjenjive stezne glave (6) prema natrag, čvrsto ga držite u tom položaju i skinite SDS-plus izmjenjivu steznu glavu (2) odn. izmjenjivu brzosteznu glavu (1) prema naprijed.
- Nakon vađenja zaštitite izmjenjivu steznu glavu od prljavštine.

### Stavljanje izmjenjive stezne glave (vidjeti sliku D)

- Upotrebljavajte samo originalnu opremu specifičnu za model i pritom pazite na broj utora za označavanje (34). Dopuštene su samo izmjenjive stezne glave s dvama ili trima utorima za označavanje. Ako upotrebljavate neprikladnu izmjenjivu steznu glavu za ovaj električni alat, radni alat može ispasti tijekom rada.

- Očistite izmjenjivu steznu glavu prije stavljanja i lagano podmažite usadnik.
- Obuhvatite SDS-plus izmjenjivu steznu glavu (2) odn. izmjenjivu brzosteznu glavu (1) cijelom šakom. Gurajte izmjenjivu steznu glavu uz okretanje na prihvat stezne glave (33) sve dok ne čujete da se uglavila.
- Izmjenjiva stezna glava će se automatski blo‌kirati. Provjerite blokadu povlačenjem izmjenjive stezne glave.