# Montering

- Tag altid akkuen ud af el‑værktøjet, før der arbejdes på el‑værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

Isæt Bluetooth® Low Energy Module (tilbehør)
Ekstrahåndtag
Valg af borepatron og værktøj
Skift af borepatron
Værktøjsskift
Støv-/spånudsugning
Støvudsugning med GDE 18V-16 (tilbehør)