# Punerea în funcţiune

- Asigură-te că capacul (15) modulului Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 este închis în timpul funcţionării. Astfel se previne pătrunderea prafului în interior.

##

Cu ajutorul comutatorului de oprire a percuţiei/rotaţiei (17) selectează modul de funcţionare a sculei electrice.

- Pentru comutarea modului de funcţionare, apasă tasta de deblocare (16)şi roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (17) în poziţia dorită, până când se fixează sonor.

Observaţie: Modifică modul de funcţionare numai când scula electrică este dezactivată! În caz contrar, scula electrică se poate deteriora.

Poziţia pentru găurire cu percuţie în beton sau piatră

Poziţia pentru găurire fără percuţie în lemn, metal, ceramică şi material plastic, precum şi pentru înşurubare

Poziţia Vario-Lock pentru reglarea poziţiei dălţii
Comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (17) nu se fixează în această poziţie.

Poziţia pentru dăltuire

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (10) poţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (12) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

- Acţionează comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (10) numai cu scula electrică oprită.

Reglează întotdeauna direcţia de rotaţie pentru găurire cu percuţie, găurire şi dăltuire pe funcţionarea spre dreapta.

- Funcţionare spre dreapta: Pentru găurire şi înşurubarea de şuruburi, împinge spre stânga, până la opritor, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (10).
- Funcţionare spre stânga: Pentru slăbirea, respectiv deşurubarea şuruburilor şi piuliţelor, apasă spre dreapta, până la opritor, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (10).

Observaţie: Dacă comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie se află în poziţie mediană, comutatorul de pornire/oprire este blocat.

##

- Pentru pornirea sculei electrice, apasă comutatorul de pornire/oprire (12).

Lampa de lucru (18) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire (12) este apăsat uşor sau complet şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

La prima conectare a sculei electrice este posibil să se producă o întârziere a pornirii acesteia, datorită faptului că sistemul electronic al sculei electrice trebuie mai întâi să se configureze.

La temperaturi scăzute, scula electrică va atinge puterea maximă de percuţie numai după un anumit timp de funcţionare.

- Pentru oprirea sculei electrice, eliberează comutatorul de pornire/oprire (12).

##

Poţi regla progresiv turaţia/numărul de percuţii a/al sculei electrice conectate exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară asupra comutatorului de pornire/oprire (12).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (12) determină o turaţie joasă/un număr de percuţii mai mic. Turaţia/Numărul de percuţii creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

Poţi regla turaţia şi la interfaţa pentru utilizator, respectiv prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone .

##

Poţi bloca dalta în poziţiile 40. Astfel poţi adopta întotdeauna poziţia de lucru optimă.

- Introdu dalta în sistemul de prindere a accesoriilor.
- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (17) în poziţia „Vario-Lock”.
- Roteşte accesoriul în poziţia dorită a dălţii.
- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (17) în poziţia „Dăltuire”. Astfel, sistemul de prindere a accesoriilor va fi blocat.
- Reglează direcţia de rotaţie pentru dăltuire pe funcţio‌narea spre dreapta.