# Petunjuk pengoperasian

##

Dengan pembatas kedalaman (21), kedalaman lubang X yang diinginkan dapat ditetapkan.

- Tekan tombol untuk mengatur pembatas kedalaman (19) dan pasang pembatas kedalaman ke gagang tambahan (20).
  Permukaan yang menonjol pada pembatas kedalaman (21) harus menghadap ke bawah.
- Dorong alat sisipan SDS plus ke dalam dudukan alat kerja SDS plus (3) hingga maksimal. Alat kerja SDS plus yang goyah dapat menyebabkan kesalahan dalam penyetelan kedalaman bor.
- Tarik pembatas kedalaman hingga jarak antara ujung mata bor dan ujung pembatas kedalaman sesuai dengan kedalaman pengeboran X yang diinginkan.

##

- Jika alat sisipan terjepit atau tersangkut, maka daya penggerak ke spindel bor akan terhenti. Akibat daya yang timbul, tahan selalu perkakas listrik dengan kuat menggunakan kedua tangan dan ambil pijakan yang kuat.

- Jika perkakas listrik macet, matikan perkakas listrik dan lepaskan alat sisipan. Jika perkakas listrik dihidupkan dengan kondisi mesin bor masih macet, hal ini dapat menyebabkan terjadinya torsi reaksi yang besar.

##

Penonaktifan cepat (Kickback Control) menawarkan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik sehingga meningkatkan perlindungan terhadap pengguna dibandingkan dengan perkakas listrik tanpa Kickback Control. Jika perkakas listrik berputar pada poros bor secara mendadak dan tak terduga, perkakas listrik akan mati, display penonaktifan cepat akan menyala merah dan lampu kerja (18) akan berkedip. Jika penonaktifan cepat diaktifkan, display status (29) akan berkedip merah.

- Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (12) lalu tekan kembali.

##

Peredaman getaran yang terintegrasi akan mengurangi getaran yang muncul.

- Hentikan penggunaan perkakas listrik jika elemen peredaman rusak.

##

- Pasang perkakas listrik pada mur/sekrup hanya saat dalam keadaan mati. Alat sisipan yang berputar dapat tergelincir.

Untuk menggunakan mata obeng diperlukan holder universal (38) dengan batang pemasang SDS plus (aksesori).

- Bersihkan ujung batang pemasang dan lumasi dengan sedikit minyak.
- Pasang holder universal dengan cara diputar ke dalam dudukan alat kerja hingga terkunci dengan sendirinya.
- Periksa penguncian dengan menarik holder universal.
- Pasang mata obeng ke dalam holder universal. Hanya gunakan mata obeng yang sesuai dengan kepala sekrup.
- Untuk melepaskan holder universal, dorong selongsong pengunci (5) ke belakang dan lepaskan holder universal (38) dari dudukan alat kerja.

##

Perkakas listrik dapat digantungkan pada alat gantungan yang sesuai menggunakan kait penggantung (13).

- Tekan singkat kait penggantung (13) ke arah handel (11) untuk melepaskan pengunci. Kait penggantung memanjang secara otomatis ke belakang.
- Putar kait penggantung ke samping.
- Periksa apakah terdapat kerusakan atau perubahan bentuk pada kait penggantung (13).
  Jangan gunakan kait penggantung (13) jika rusak, berubah bentuk, atau tidak lagi terpasang kencang pada perkakas listrik.
- Gantung perkakas listrik pada alat gantungan yang stabil dengan kait penggantung (13).
  Untuk menghindari kerusakan atau cedera, alat gantungan tidak boleh dipasang di area yang dilalui orang atau di sekitar area kerja.
  Kait penggantung hanya dirancang untuk menggantung perkakas listrik serta aksesori yang terpasang.
- Jika perkakas listrik digunakan, putar kembali kait penggantung (13) dan geser dengan ditekan secara perlahan ke depan dan ke bawah ke posisi penguncian.

- Jangan pernah menggunakan kait penggantung (13) sebagai alat pelindung jatuh.
  Jangan pernah memasang alat pelindung jatuh pada kait penggantung.

##

Catatan: Sebaiknya gunakan alat pelindung jatuh (40) yang sesuai dengan berat sistem untuk mengamankan perkakas listrik agar tidak terjatuh. Panjang alat pelindung jatuh maksimal yang diperbolehkan adalah 1,8 m. Perhatikan area pemasangan yang diperbolehkan (39) pada perkakas listrik dengan saksama.

Sebaiknya gunakan loop perekat yang dikencangkan dengan simpul jangkar atau alat pelindung jatuh dengan peredam camber sebagai alat pelindung jatuh.

Perhatikan panduan pengoperasian dengan saksama saat memasang alat pelindung jatuh (40).

- Pastikan untuk memasang sisi belakang alat pelindung jatuh ke struktur yang stabil (misalnya bangunan atau perancah) dan jangan pernah memasangnya ke pengguna itu sendiri.
  Alat pelindung jatuh harus dapat bergerak bebas dan hanya boleh dipasang pada titik pemasangan tetap (41) dan di area pemasangan yang diperbolehkan (39) pada perkakas listrik.
  Pilih titik pemasangan tetap (41) agar, jika perkakas listrik terjatuh, perkakas listrik dapat jatuh dengan bebas ke alat pelindung jatuh tanpa melibatkan atau membahayakan pengguna.
  Jangan pernah menggunakan kait penggantung (13) sebagai alat pelindung jatuh.
  Jangan pernah memasang alat pelindung jatuh pada kait penggantung.
  Jangan pernah menggunakan alat pelindung jatuh pada perkakas listrik dengan unit ekstraksi debu GDE 18V-16 atau GDE 16 Plus yang terpasang.