# Informacija o emisiji prašine

sa GDE 18V-16

Vrednosti emisije prašine utvrđene u skladu sa EN 50632-2-6:

Prašina sa respirabilnim česticama: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Prašina koja se može udisati: 0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Kvarcna prašina: <0,05 mg/m3

Navedena vrednost emisije prašine je utvrđena pod sledećim radnim uslovima:

Režim rada: udarno bušenje

Nastavak: SDS plus burgija, prečnik 10 mm

Napomena: Ukoliko električni alat koristite u drugom režimu rada, sa drugim nastavcima ili ukoliko ga adekvatno ne održavate, vrednost emisije prašine može da odstupa. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju prašine tokom celokupnog perioda korišćenja.
Eventualno definišite dodatne bezbednosne mere za zaštitu korisnika od delovanja emisija prašine, na primer: Nosite masku za zaštitu disajnih puteva klase zaštite P2.
Obratite pažnju na propise koji važe u vašoj zemlji za materijale koje treba obrađivati.