# Prídavná rukoväť

- Elektrické náradie používajte iba s prídavnou rukoväťou (20).

- Dbajte na to, aby bola prídavná rukoväť vždy pevne utiahnutá. Inak môžete pri práci stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

## Otočenie prídavnej rukoväti (pozri obrázok A)

Prídavnú rukoväť (20) môžete ľubovoľne otočiť, aby ste zaujali bezpečný a neunavujúci postoj.

- Otočte spodnú časť prídavnej rukoväti (20) proti smeru pohybu hodinových ručičiek a prídavnú rukoväť (20) otočte do želanej polohy. Potom znova utiahnite spodnú časť prídavnej rukoväti (20) v smere pohybu hodinových ručičiek.
  Dajte pozor na to, aby sa upínacia páska prídavnej rukoväti nachádzala v príslušnej drážke krytu náradia.