# Uputstva za rad

##

Pomoću graničnika za dubinu (21) može se definisati željena dubina bušenja X.

- Pritisnite taster za podešavanje graničnika za dubinu (19) i postavite graničnik za dubinu u (20) dodatnu dršku.
  Otvor na graničniku za dubinu (21) mora biti usmeren prema dole.
- Pomerite SDS-plus alat za umetanje do granič‌nika u SDS-plus prihvat za alat (3). Inače pokretljivost SDS-plus alata može da dovede do pogrešnog podešavanja dubine bušenja.
- Izvucite graničnik za dubinu toliko da razmak između vrha bušilice i vrha graničnika za dubinu odgovara željenoj dubini bušenja X.

##

- Ako glavi ili kači umetni alat, prekida se rad vretena bušilice. Držite električni alat, zbog sila koje se pritom javljaju, uvek čvrsto obema rukama i pobrinite se za stabilnu poziciju.

- Isključite električni alat odmah i otpustite umetnuti alat, ukoliko umetnuti alat zablokira. Kod uključivanja sa blokiranim alatom za bušenje nastaju visoki reakcioni momenti.

##

Funkcija brzog isključivanja (KickBack Control) omogućava bolju kontrolu električnog alata i bolju zaštitu korisnika u poređenju sa električnim alatima koji nemaju funkciju KickBack Control. Pri iznenadnoj ili nepredviđenoj rotaciji električnog alata oko ose bušilice, električni alat se isključuje, prikaz za brzo isključivanje svetli crveno i radno svetlo (18) treperi. Kada je aktivirano brzo isključivanje, prikaz statusa (29) treperi crveno.

- Za ponovno puštanje u rad otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (12) i pritisnite ga opet.

##

Integrisana amortizacija vibracija redukuje postojeće vibracije.

- Ne koristite električni alat dalje ako je oštećen element za prigušivanje.

##

- Električni alat stavljajte na navrtku/zavrtanj samo kada je isključen. Električni alati koji se okreću mogu proklizati.

Za upotrebu bitova zavrtača neophodan vam je univerzalni držač (38) sa SDS-plus prihvatom (pribor).

- Očistite kraj rukavca za prihvat koji se utiče i malo ga namastite.
- Ubacite univerzalni držač okrećući u prihvat alata, da se on automatski blokira.
- Prekontrolišite blokadu vukući za univerzalni držač.
- Stavite bit zavrtača u univerzalni držač. Koristite samo bitove zavrtača koji odgovaraju glavi zavrtnja.
- Za skidanje univerzalnog držača gurnite čauru za blokadu (5) ka nazad i uklonite univerzalni držač (38) iz prihvata za alat.

##

Pomoću kuke za vešanje (13) možete da pričvrstite električni alat na odgovarajući mehanizam za vešanje.

- Pritisnite kratko kuke za vešanje (13) u smeru ručke (11), da biste odblokirali bravu. Kuke za vešanje se samostalno pomeraju unazad.
- Okrenite kuke za vešanje na stranu.
- Proverite da li je kuka za vešanje (13) na bilo koji način oštećena ili deformisana.
  Kuku za vešanje (13) nemojte koristiti ako je oštećena, deformisana ili više nije čvrsto pričvršćena na električni alat.
- Električni alat zakačite na stabilni mehanizam za kačenje pomoću kuke za vešanje (13).
  Da biste sprečili oštećenja ili povrede, mehanizam za kačenje ne smete postaviti iznad pešačkih staza ili neposrednih radnih područja.
  Kuka za vešanje je namenjena isključivo za kačenje električnog alata uključujući i montirani pribor.
- Vratite nazad kuke za vešanje (13) i lagano ih gurnite ka napred i na dole u zaključan položaj kada radite sa električnim alatom.

- Kuku za vešanje (13) nikad nemojte koristiti kao zaštitu od pada.
  Zaštitu od pada nikada nemojte pričvršćivati na kuku za vešanje.

##

Napomena: Za obezbeđivanje električnog alata od pada treba da se koristi zaštita od pada (40) koja odgovara težini sistema. Maksimalno dozvoljena dužina zaštite od pada iznosi 1,8 m. Obavezno vodite računa o dozvoljenom prostoru pričvršćivanja (39) na električnom alatu.

Kao zaštitu od pada koristite prevashodno trakastu omču koja je pričvršćena sidrenim čvorom ili zaštitu od pada sa amortizerom za pad.

Prilikom pričvršćivanja zaštite od pada (40) obavezno vodite računa o njegovom uputstvu za upotrebu.

- Kontrastranu zaštite od pada obavezno pričvrstite na stabilnu strukturu (npr. zgradu ili skelu), a nikad na samom korisniku.
  Zaštita od pada mora da bude pokretna i sme da se pričvrsti na električni alat isključivo za fiksiranu graničnu tačku (41) i u dozvoljenom prostoru pričvršćivanja (39).
  Fiksiranu graničnu tačku (41) izaberite tako da električni alat u slučaju pada padne slobodno u zaštitu od pada, a da se pri tom ne obmota oko korisnika i da ga ne ugrozi.
  Kuku za vešanje (13) nikad nemojte koristiti kao zaštitu od pada.
  Zaštitu od pada nikada nemojte pričvršćivati na kuku za vešanje.
  Zaštitu od pada nikada nemojte koristiti na električnom alatu sa montiranim sistemom za usisavanje prašine GDE 18V-16 ili GDE 16 Plus.