# Сборка

- До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

Монтаж модуля Bluetooth® Low Energy (принадлежность)
Дополнительная рукоятка
Выбор сверлильного патрона и инструмента
Смена сверлильного патрона
Замена рабочего инструмента
Удаление пыли и стружки
Система удаления пыли с GDE 18V-16 (принадлежности)