# Přídavná rukojeť

- Elektrické nářadí používejte pouze s přídavnou rukojetí (20).

- Dbejte na to, aby přídavná rukojeť byla vždy pevně utažená. Jinak můžete při práci nad elektronářadím ztratit kontrolu.

## Natočení přídavné rukojeti (viz obrázek A)

Přídavnou rukojeť (20) můžete libovolně natočit, abyste dosáhli bezpečného pracovního postoje bez únavy.

- Otočte dolní část přídavné rukojeti (20) proti směru hodinových ručiček a natočte přídavnou rukojeť (20) do požadované polohy. Poté znovu utáhněte dolní část přídavné rukojeti (20) po směru hodinových ručiček.
  Dávejte pozor na to, aby byl upínací pásek přídavné rukojeti v drážce na tělese, která je k tomu určená.