# نکات کار

##

با نگهدارنده عمق (21) می ‌توان عمق سوراخکاری دلخواه X را تثبیت کرد.

- دکمه برای تنظیم نگهدارنده عمق (19) را فشار دهید و آن را در دسته کمکی (20) بگذارید.
  برآمدگی نگهدارند عمق (21) بایستی به طرف پایین باشد.
- ابزار SDS-plus را تا در ابزارگیر SDS-plus (3) قرار دهید. حرکت آزاد ابزار SDS-plus ممکن است به تنظیم اشتباه عمق سوراخکاری منجر شود.
- نگهدارنده عمق را آنقدر بیرون بکشید تا فاصله بین نوک مته و نوک نگهدارنده عمق با عمق مته دلخواهX مطابق باشد.

##

- هنگامی که مته یا ابزار دریل گیر کند، نیروی محركه محور (شفت) مته قطع می شود. بدلیل نیروهایی كه در اینصورت ایجاد می شوند، ابزار برقی را همیشه با هر دو دست محكم نگهدارید و وضعیت ایستادن شما هم باید ثابت و مستقر باشد.

- در صورتیکه ابزار برقی بلوکه شود یا گیر کند، ابزار برقی را خاموش کرده و ابزار را از روی دستگاه بردارید. روشن کردن ابزار برقی در حالیکه ابزار مته گیر کرده باشد، باعث ایجاد ارتعاش و عکس العمل های شدید گشتاور می شود.

##

قطع سریع ‎(KickBack Control)‎، کنترل بهتری را روی ابزار برقی فراهم می کند و اینگونه حفاظت کاربر را در مقایسه با ابزارهای برقی فاقد ‎KickBack Control‎ تأمین می کند. هنگام چرخش ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ابزار برقی حول محور مته، ابزار برقی خاموش می شود، نشانگر قطع سریع به رنگ قرمز روشن شده و چراغ کار (18) چشمک می زند. در صورت فعال بودن قطع سریع، نشانگر وضعیت (29) به رنگ قرمز چشمک می زند.

- جهت راه اندازی دوباره کلید روشن/خاموش (12) را رها کنید و آن را دوباره فشار دهید.

##

کاهش دهنده لرزش و ارتعاش تعبیه شده، مقدار لرزش‌های ایجاد شده را کاهش می‌دهد.

- چنانچه عضو کاهنده لرزش و ارتعاش ابزار برقی آسیب دیده باشد، از ابزار برقی دیگر استفاده نکنید.

##

- ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ و یا مهره قرار دهید. امکان لغزش ابزار در حال چرخش وجود دارد.

برای کاربری سر پیچگوشتی به یک نگهدارنده اونیورسال (38) با شفت SDS-plus- (متعلقات) نیاز دارید.

- شفت آداپتور را تمیز و قسمت انتهای آنرا کمی چرب کنید.
- نگهدارنده یونیورسال (رابط سرپیچگوشتی) را در حالت چرخان داخل ابزارگیر قرار بدهید تا زمانیکه بطور اتوماتیک قفل شود.
- با کشیدن رابط سر پیچگوشتی، قفل بودن آنرا امتحان کنید.
- یک سرپیچگوشتی را داخل رابط سرپیچگوشتی (نگهدارنده یونیورسال) قرار بدهید. منحصراً از سرپیچگوشتی های متناسب با سربکس استفاده کنید.
- برای درآوردن نگهدارنده اونیورسال، بوش قفل کننده (5) را به عقب برانید و نگهدارنده اونیورسال (38) را از ابزارگیر بیرون آورید.

##

با قلاب آویز (13) می توان ابزار برقی را به تجهیزات آویز مناسب محکم کرد.

- قلاب آویز (13) را کوتاه به سمت دسته (11) فشار دهید تا قفل آن باز شود. قلاب آویز به طور خودکار به سمت عقب کشیده می شود.
- قلاب آویز را به کنار بچرخانید.
- قلاب آویز (13) را از نظر آسیب دیدگی یا تغییر شکل بررسی کنید.
  در صورت وجود آسیب، تغییر شکل یا محکم وصل نشدن قلاب آویز به ابزار برقی، از قلاب آویز (13) استفاده نکنید.
- ابزار برقی را توسط قلاب آویز (13) به یک تجهیزات آویز ثابت آویزان کنید.
  برای جلوگیری از آسیب دیدن یا جراحات، نباید تجهیزات آویز را در مسیر عبور و مرور یا محدوده کار نصب کرد.
  قلاب آویز فقط برای آویزان کردن ابزار برقی، از جمله متعلقات نصب شده در نظر گرفته شده است.
- قلاب آویز (13) را به عقب بچرخانید و هنگام کار با ابزار برقی، با اِعمال فشار کم، آن را به سمت جلو و پایین در موقعیت قفل قرار دهید.

- هرگز از قلاب آویز (13) به عنوان تجهیزات حفاظت از سقوط استفاده نکنید.
  هرگز تجهیزات حفاظت از سقوط را به قلاب آویز وصل نکنید.

##

نکته: برای محافظت ابزار برقی در برابر سقوط، باید از تجهیزات حفاظت در برابر سقوط متناسب با وزن سیستم (40) استفاده کرد. حداکثر طول مجاز تجهیزات حفاظت در برابر سقوط ‎1,8 m است. ضروری است مراقب محدوده مجاز نصب (39) روی ابزار برقی باشید.

ترجیحاً از یک تسمه محکم شده با گره قلابی شکل یا تجهیزات حفاظت در برابر سقوط دارای ضربه گیر، به عنوان تجهیزات حفاظت در برابر سقوط استفاده کنید.

هنگام نصب تجهیزات حفاظت در برابر سقوط (40) حتماً به دستورالعمل آن توجه کنید.

- سمت دیگر تجهیزات حفاظت در برابر سقوط، حتماً باید به یک سازه ثابت (برای مثال ساختمان یا داربست) متصل شود و هرگز به خود کاربر وصل نگردد.
  تجهیزات حفاظت در برابر سقوط باید قابلیت حرکت آزادانه داشته باشد و فقط می تواند روی نقطه اتصال ثابت (41) و در محدوده مجاز نصب (39) روی ابزار برقی محکم شود.
  نقطه اتصال ثابت ‏(41) را طوری انتخاب کنید که ابزار برقی در صورت سقوط، بدون اینکه به کاربر گیر کند یا او را به خطر بیندازد، بتواند به داخل محافظ سقوط بیفتد.
  هرگز از قلاب آویز ‏(13)‏ به عنوان تجهیزات حفاظت در برابر سقوط استفاده نکنید.
  هرگز تجهیزات حفاظت در برابر سقوط را به قلاب آویز وصل نکنید.
  هرگز از تجهیزات حفاظت در برابر سقوط روی ابزار برقی با مکنده گرد و غبار نصب شده GDE 18V-16 یا GDE 16 Plus استفاده نکنید.