# Технические данные

Аккумуляторный перфоратор | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Регулирование числа оборотов |  | ● | ●
Блокировка вращения |  | ● | ●
Правое/левое на‌прав‌ле‌ние вращения |  | ● | ●
Сменный сверлильный патрон |  | – | ●
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Частота ударовA) | уд./мин | 0–4220 | 0–4220
Энергия единичного удара в соответствии с EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 3,3 | 3,3
Число оборотов холостого ходаA)
Правое вращение | об/мин | 0–950 | 0–950
Левое вращение | об/мин | 0–950 | 0–950
Патрон |  | SDS plus | SDS plus
Диаметр шейки шпинделя | мм | 50 | 50
Диаметр сверления (макс.):
Бетон | мм | 28 | 28
Кирпичная кладка (с полой сверлильной коронкой) | мм | 82 | 82
Сталь | мм | 13 | 13
Древесина | мм | 30 | 30
Масса без аккумуляторной батареи | кг | 3,3 | 3,4
МассаB) | кг | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Длина | мм | 349 | 378
Высота | мм | 225 | 225
Ширина | мм | 92 | 92
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ≥ 5,0 А·ч ProCORE18V... ≥ 4,0 А·ч | GBA 18V... ≥ 5,0 А·ч ProCORE18V... ≥ 4,0 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.