# مشخصات فنی

دریل چکشی شارژی |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 611 J23 1..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت نامی
راست گرد | min-1 | 0−980
چپ گرد | min-1 | 0−980
تعداد ضربهA) | min-1 | 0−4350
ابزارگیر |  | SDS plus استوانه ای شش ضلعی
شفت های استوانه ای در محدوده چرخش سه نظام | mm | ‎6–10‎
حداکثر قطر سوراخ
بتنB) | mm | 24
فولاد | mm | 13
چوب | mm | 30
وزنC) | kg | ‎3,6–4,5‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20...+50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎
انتقال اطلاعات
Bluetooth®‎ |  | Bluetooth®4.2 ‎(Low Energy)‎‏E)
حداکثر دامنه سیگنال | m | 30‏F)
دامنه فرکانس استفاده شده | MHz | ‎2400–2483,5‎
توان خروجی | mW | ‎< 1‎
منبع تأمین انرژی ‏ ماژول Bluetooth® Low Energy
باتری دکمه ای |  | باتری لیتیوم ‎3 V،‏ CR 2450
طول عمر باتری دکمه ای حدود. | سال | 5

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  توان بهینه متناسب با قطر سوراخکاری 6−14‎ mm

C)

  بسته به نوع باتری کاربردی

D)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

E)

  دستگاههای همرا بایستی با دستگاههای Bluetooth®‎ Low Energy (Version 4.2) متناسب باشند و Generic Access Profile (GAP) را تحت پوشش قرار دهند.

F)

  میدان دریافت ممکن است بر حسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای بسته و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth®‎ بسیار کمتر باشد.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.