# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 611 J23 1..‎
Tensão nominal | V= | 18
Rotações nominais
Rotação à direita | r.p.m. | 0–980
Rotação à esquerda | r.p.m. | 0–980
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0–4350
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus cilíndrico Sextavado
Amplitude de aperto da bucha com encabadouros cilíndricos | mm | 6–10
Ø máx. de perfuração
BetãoB) | mm | 24
Aço | mm | 13
Madeira | mm | 30
PesoC) | kg | 3,6–4,5
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Transmissão de dados
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Alcance máximo do sinal | m | 30F)
Faixa de frequência usada | MHz | 2400–2483,5
Potência de saída | mW | < 1
Abastecimento de energia Bluetooth® Low Energy Module
Pilha botão |  | Pilha de lítio de 3 V, CR 2450
Vida útil da pilha botão aprox. | Anos | 5

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  excelente rendimento com diâmetro de perfuração 6−14 mm

C)

  dependendo da bateria utilizada

D)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

E)

  Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.2) e suportar o Generic Access Profile (GAP).

F)

  O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p. ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.