# 操作机器

##

通过冲击 / 转动停止开关(8)选择电动工具的运行模式。

- 按压用于转换运行模式的解锁按钮(7)，然后转动冲击 / 转动停止开关(8)到所需位置，直至听到卡止声。

提示：仅可在电动工具关闭的情况下更改运行模式！否则可能会损坏电动工具。

混凝土或石材锤钻位置

木材、金属、陶材和塑料无冲击钻孔以及拧螺丝时的位置

调节凿削的Vario-Lock位置
在这个位置上不卡止冲击 / 转动停止开关(8)。

凿切位置

##

通过正逆转开关(9)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(10)后无法更改。

- 只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(9)。

进行锤钻、正常钻和凿削时，都必须把旋转方向设定为正转。

- 正转：钻孔和拧入螺丝时，向左按压正逆转开关(9)直至极限位置。
- 逆转：松开或拧出螺丝和螺母时，向右按压正逆转开关(9)直至极限位置。

##

- 如要接通电动工具，请按压电源开关(10)。

轻按或是把电源开关(10)按到底时，工作灯(13)会亮起，在照明状况不佳的环境中可以借此照亮工作区域。

- 如要关闭电动工具，请松开电源开关(10)。

在低温的工作环境中，必须经过短暂的暖机，电动工具才能够发挥最大的锤击/冲击功率。

##

可以无级调节已接通电动工具的转速/冲击次数，视按压电源开关(10)的力道程度决定。

以较小的力按压电源开关(10)时，转速/冲击次数较低。增强施加在起停开关上的压力，可以提高机器的转速 / 冲击次数。

您也可以在用户界面上或通过智能手机App调节转速。

##

您可以将凿头锁定在40的位置。如此可确保最佳的工作姿势。

- 把凿头装入工具夹头中。
- 将冲击 / 转动停止开关(8)旋转至“Vario-Lock”位置。
- 把凿头旋转到需要的工作位置上。
- 将冲击 / 转动停止开关(8)旋转至“凿削”位置。这样就能锁定工具夹头。
- 进行凿削时必须把旋转方向设定为正转。