# Technické údaje

Akumulátorové vrtací kladivo |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 611 J23 1..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Jmenovité otáčky
Chod vpravo | ot/min | 0–980
Chod vlevo | ot/min | 0–980
Počet příklepůA) | min-1 | 0–4 350
Upínání nástroje |  | SDS plus Válcový Šestihran
Rozsah upínání sklíčidla pro válcové stopky | mm | 6–10
Max. Ø vrtání
BetonB) | mm | 24
Ocel | mm | 13
Dřevo | mm | 30
HmotnostC) | kg | 3,6–4,5
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | −20...+50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Přenos dat
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maximální dosah signálu | m | 30F)
Používané frekvenční pásmo | MHz | 2 400–2 483,5
Výstupní výkon | mW | < 1
Napájení Bluetooth® Low Energy Module
Knoflíková baterie |  | 3 V lithiová baterie, CR 2450
Životnost knoflíkové baterie cca | Roky | 5

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimální výkon s průměrem vrtání 6−14 mm

C)

  V závislosti na použitém akumulátoru

D)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

E)

  Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.2) a podporovat Generic Access Profile (GAP).

F)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.