# Kasutajaliides (vt jn F)

Kasutajaliides (16) on ette nähtud töörežiimi valimiseks ja elektrilise tööriista oleku kuvamiseks.

## Oleku näidud

Aku laetuse taseme näidik (kasutajaliides) (19) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Roheline (2 kuni 5 tulpa) | Aku laetud | –
Kollane (1 tulp) | Aku peaaegu tühi | Vahetage aku varsti välja või laadige akut
Punane (1 tulp) | Aku on tühi | Vahetage aku välja või laadige akut

Temperatuuri näidik (24) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Kollane | Elektrilise tööriista aku töötemperatuur on tunduvalt kõrgenenud, võimsust vähendatakse | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage ülekuumenenud aku
Puna‌ne | Elektrilise tööriista aku töötemperatuur on ületatud, elektriline tööriist lülitatakse selle kaitsmiseks välja | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage ülekuumenenud aku

Elektrilise tööriista oleku näidik (18) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Rohe‌line | Olek OK | –
Kollane | Saavutatud on kriitiline temperatuur või aku on peaaegu tühi | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage aku välja või laadige akut
Puna‌ne | Elektriline tööriist on üle kuumenenud või aku on tühi | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage aku välja või laadige akut
Puna‌ne | Töö ajal vajutati löögi/pöörlemise peatamise lülitit | Lülitage elektriline tööriist välja ja uuesti sisse
Mootor on blokeeritud, aku on liiga nõrk | Laadige akut või kasutage soovitatud tüüpi akut
Üldine viga | Lülitage elektriline tööriist välja ja jälle sisse või võtke aku välja ja pange tagasi Kui viga ei kao: Saatke elektriline tööriist klienditeenindusse
Vilgub punaselt Kombineeritult kiirväljalülituse näiduga (20) | Aktiveerus kiirväljalülitus | Lülitage elektriline tööriist välja ja uuesti sisse
Vilgub siniselt | Elektriline tööriist on Bluetooth®-i kaudu ühendatud mobiilse lõppseadmega või seadeid kantakse üle | –

Nutitelefoni oleku näidik (22) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Valge | Saadaval on oluline teave (nt temperatuurihoiatus) | Lugege teadet nutitelefonis

## Töörežiimi valimine

Vajutage töörežiimi valimise nuppu (21) nii mitu korda, kuni soovitud töörežiim süttib.

Suunis: Töörežiimis Favorite saab funktsioone nutitelefoni rakendusega konfigureerida, töörežiimis Auto on funktsioonid eelseatud.

Töörežiimi näit (23) | Funktsioonid
--- | ---
põleb | Töörežiimis Auto saavutab elektriline tööriist maksimaalse võimsuse. 100% maksimaalsest pöörlemiskiirusest Kiirväljalülitus (KickBack Control)
põleb | Töörežiimis Favorite saab elektrilist tööriista nutitelefoni rakendusega soovikohaselt konfigureerida. Pöörlemiskiirus on eri rakenduste jaoks seatav mitmele astmele: väike/keskmine/suur (100% maksimaalsest pöörlemiskiirusest) pöörlemiskiirus