# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 611 J23 1..‎
Menovité napätie | V= | 18
Menovité otáčky
Pravobežný chod | ot/min | 0 − 980
Ľavobežný chod | ot/min | 0 − 980
Frekvencia príklepuA) | min-1 | 0 − 4 350
Upnutie nástroja |  | SDS plus Valcovité Šesťhran
Upínací rozsah skľučovadla pri valcovitých stopkách | mm | 6 – 10
Max. Ø vrtáka
betónB) | mm | 24
oceľ | mm | 13
drevo | mm | 30
HmotnosťC) | kg | 3,6 – 4,5
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke D) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Prenos údajov
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maximálny dosah signálu | m | 30F)
Použitý frekvenčný rozsah | MHz | 2 400 – 2 483,5
Výstupný výkon | mW | < 1
Elektrické napájanie Bluetooth® Low Energy Module
Gombíková batéria |  | Lítiová batéria 3 V, CR 2450
Životnosť gombíkovej batérie cca | rokov | 5

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimálny výkon s priemerom vŕtania 6−14 mm

C)

  V závislosti od použitého akumulátora

D)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

E)

  Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.2) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).

F)

  Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.