# Hooldus ja puhastamine

- Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

- Kahjustatud tolmukaitsekübar tuleb kohe välja vahetada. Soovitatav on lasta see teha klienditeenindusel.

- Puhastage iga kasutamiskorra järel tarviku hoidik .

## Integreeritud nööpelemendi asendamine

Moodulis Bluetooth® Low Energy on nööppatarei.
Juhul kui nööpelement on liiga nõrk või tühi, saate te teavituse Bosch Toolboxi kaudu. Nööpelemendi väljavahetuse peab läbi viima Boschi või Boschi elektritööriistade volitatud klienditeeninduspunkti poolt.

- Tähelepanu! Nööpelemendi peab asendama alati sama tüüpi nööpelemendiga. Esineb plahvatusoht.

- Tühi nööppatarei eemaldage ja utiliseerige nõuetekohaselt. Tühjad nööppatareid võivad hakata lekkima, mille tagajärjeks on seadme kahjustada saamine ja kehavigastused.