# Korisnički interfejs (videti sliku F)

Korisnički interfejs (16) služi za izbor režima rada i prikaz stanja električnog alata.

## Prikazi stanja

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs) (19) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Zeleno (2 do 5 stuba) | Akumulator napunjen | –
Žuto (1 stub) | Akumulator skoro prazan | Uskoro zameniti odnosno napuniti akumulator
Crveno (1 stub) | Akumulator je prazan | Zamena odnosno punjenje akumulatora

Prikaz temperature (24) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Žuta | Radna temperatura akumulatora električnog alata je znatno povišena, snaga se smanjuje | Sačekajte da se električni alat ohladi ili zamenite pregrejani akumulator
Crvena | Radna temperatura akumulatora električnog alata je prekoračena, električni alat se isključuje radi zaštite | Sačekajte da se električni alat ohladi ili zamenite pregrejani akumulator

Displej statusa električnog alata (18) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Zele‌na | Status OK | –
Žuta | Dostignuta je kritična temperatura ili je akumulator skoro prazan | Električni alat ostavite da se ohladi ili zamenite odnosno napunite akumulator
Crvena | Električni alat je pregrejan ili je akumulator prazan | Električni alat ostavite da se ohladi ili zamenite odnosno napunite akumulator
Crvena | Prekidač za zaustavljanje udarnog/obrtnog rada se aktivira tokom rada | Isključite i ponovo uključite električni alat
Motor je blokiran, akumulator previše slab | Napunite akumulator ili koristite preporučeni tip akumulatora
Uobičajene greške | Električni alat isključite i ponovo uključite i uklonite akumulator i ponovo ga postavite Ako greška i dalje ostane: Električni alat pošaljite u servisnu službu
Treperi crveno U kombinaciji sa prikazom funkcije brzog isključivanja (20) | Brzo aktiviranje se aktiviralo | Isključite i ponovo uključite električni alat
Treperi plavo | Električni alat je putem Bluetooth® veze povezan sa mobilnim krajnjim uređajima ili podešavanja se prenose | –

Prikaz pametnog telefona (22) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Beo | Dostupne važne informacije (npr. upozorenje za temperaturu) | Čitanje poruka na pametnom telefonu

## Izbor režima rada

Pritiskajte taster (21) za izbor režima rada, sve dok ne zasvetli režim rada koji želite.

Napomena: U režimu rada Favorite funkcije se konfigurišu preko aplikacije na pametnom telefonu, dok su u režimu rada Auto funkcije prethodno podešene.

Prikaz režima rada (23) | Funkcije
--- | ---
svetli | U režimu rada Auto električni alat postiže najveću snagu. 100% maksimalnog broja obrtaja Funkcija brzog isključivanja (KickBack Control)
svetli | U režimu rada Favorite električni alat može da se pojedinačno konfiguriše preko aplikacije na pametnom telefonu. Broj obrtaja za različite primene može da se konfiguriše u nekoliko stepena: nizak/srednji/visok (100% maksimalnog broja obrtaja) broj obrtaja