# Brukergrensesnitt (se bilde F)

Brukergrensesnittet (16) brukes til valg av arbeidsmodus og visning av statusen til elektroverktøyet.

## Tilstandsvisninger

Indikator for batteriladenivå (brukergrensesnitt) (19) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn (2 til 5 streker) | Batteriet er ladet | –
Gult (1 strek) | Batteriet er nesten tomt | Skift eller lad batteriet snart
Rød (1 strek) | Tomt batteri | Skift eller lad batteriet

Indikator for temperatur (24) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Gul | Driftstemperaturen for batteriet eller elektroverktøyet har økt merkbart, ytelsen blir redusert | La elektroverktøyet avkjøles, eller skift ut det overopphetede batteriet
Rød | Driftstemperaturen til batteriet eller elektroverktøyet er overskredet. Av sikkerhetsgrunner slår elektroverktøyet seg av | La elektroverktøyet avkjøles, eller skift ut det overopphetede batteriet

Statusindikator for elektroverktøy (18) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur er nådd eller batteriet er nesten tomt | La elektroverktøyet avkjøles, eller bytt eller lad batteriet
Rød | Elektroverktøyet er overopphetet, eller batteriet er tomt | La elektroverktøyet avkjøles, eller bytt eller lad batteriet
Rød | Slag-/dreiestoppbryter aktivert under drift | Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen
Motoren er blokkert, batteriet er for svakt | Lad batteriet, eller bruk anbefalt batteritype
Generell feil | Slå elektroverktøyet av og på, eller ta ut batteriet og sett det inn igjen Hvis feilen vedvarer: Send elektroverktøyet til kundeservice
Blinker rødt I kombinasjon med indikatoren for hurtigutkobling (20) | Hurtigutkobling er utløst | Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen
Blinker blått | Elektroverktøy koblet til mobil enhet via Bluetooth® eller innstillinger blir overført | –

Statusindikator smarttelefon (22) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Hvit | Viktig informasjon tilgjengelig (f.eks. temperaturvarsel) | Les melding på smarttelefonen

## Velg arbeidsmodus

Trykk på knappen (21) for å velge driftsmodus helt til driftsmodusen du ønsker lyser.

Merknad: I driftsmodusen Favorite konfigureres funksjonene via smarttelefonapp, og i driftsmodusen Auto er funksjonene forhåndsinnstilt.

Indikator for driftsmodus (23) | Funksjoner
--- | ---
Lyser | I driftsmodusen Auto oppnår elektroverktøyet maksimal ytelse. 100 % av maksimalt turtall Hurtigutkobling (KickBack Control)
Lyser | I driftsmodusen Favorite kan elektroverktøyet konfigureres separat via smarttelefonapp. Turtallet kan konfigureres i flere trinn for forskjellige oppgaver: lavt/middels/høyt (100 % av det maksimale turtallet) turtall