# 技術性數據

充電式鎚擊電鑽 |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 611 J23 1..‎
額定電壓 | V= | 18
額定轉速
正轉 | 次／分 | 0−980
逆轉 | 次／分 | 0−980
衝擊次數A) | 次／分 | 0−4350
工具夾頭 |  | SDS plus 圓柱 六角
圓柱柄夾頭夾緊範圍 | mm | 6–10
最大鑽孔直徑
混凝土B) | mm | 24
鋼材 | mm | 13
木材 | mm | 30
重量C) | kg | 3.6–4.5
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度D) 以及存放狀態下 | °C | −20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... 8.0 Ah/12.0 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
資料傳輸
藍牙® |  | 藍牙®4.2 （低功率）E)
訊號最遠傳送範圍 | m | 30F)
所使用的頻率範圍 | MHz | 2400–2483.5
輸出功率 | mW | < 1
電源供應藍牙® Low Energy 模組
鈕扣電池 |  | 3 V 鋰電池，CR 2450
鈕扣電池使用壽命約 | 年 | 5

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 12.0Ah 時測得。

B)

  鑽頭直徑 6−14 mm 時具最佳效能

C)

  視所使用的充電蓄電池而定

D)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

E)

  終端行動裝置必須與 Bluetooth®（藍牙）低功耗設備（4.2 版）相容，並支援 Generic Access Profile（GAP）。

F)

  此傳送範圍受外在環境條件（包含您所使用之接收裝置）的影響而有極大差異。在密閉空間內，諸如牆面、置物櫃、提箱等物品中的金屬部件會阻礙 藍牙® 功能的傳輸，而使訊號傳送範圍明顯縮小。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。