# Technische gegevens

Accuboorhamer |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nominale spanning | V= | 18
Nominaal toerental
Rechtsdraaien | min–1 | 0−980
Linksdraaien | min–1 | 0−980
Aantal slagenA) | min–1 | 0−4350
Gereedschapsopname |  | SDS plus Cilindrisch Zeskant
Spanbereik boorhouder cilindrische schachten | mm | 6–10
Max. boor-Ø
BetonB) | mm | 24
Staal | mm | 13
Hout | mm | 30
GewichtC) | kg | 3,6–4,5
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruik D) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Gegevensoverdracht
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maximaal signaalbereik | m | 30F)
Gebruikt frequentiebereik | MHz | 2400 – 2483,5
Uitgangsvermogen | mW | < 1
Energievoorziening Bluetooth® Low Energy Module
Knoopcel |  | 3 V-lithiumbatterij, CR 2450
Levensduur knoopcel ca. | Jaar | 5

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimale prestaties met boordiameter 6−14 mm

C)

  afhankelijk van gebruikte accu

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

E)

  De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.2) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.

F)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimten en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, etc.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk worden beperkt.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.