# Interfaz del usuario (ver figura F)

La interfaz de usuario (16) sirve para la selección del modo de trabajo así como para la indicación del estado de la herramienta eléctrica.

## Indicadores de estado

Indicador del estado de carga del acumulador (interfaz de usuario) (19) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
verde (2 hasta 5 barras) | Acumulador cargado | –
amarillo (1 barra) | Acumulador casi vacío | Acumulador, sustituir o cargar pronto
rojo (1 barra) | Acumulador vacío | Acumulador, sustituir o cargar

Indicador de temperatura (24) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Amarillo | La temperatura de servicio del acumulador o de la herramienta eléctrica ha aumentado significativamente, el rendimiento se reduce | La herramienta eléctrica se debe dejar enfriar o sustituir el acumulador sobrecalentado
Rojo | La temperatura de servicio del acumulador o de la herramienta eléctrica se ha sobrepasado, la herramienta eléctrica se desconecta para su protección | La herramienta eléctrica se debe dejar enfriar o sustituir el acumulador sobrecalentado

Indicador de estado de herramienta eléctrica (18) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarillo | Se ha alcanzado la temperatura crítica o el acumulador está casi vacío | Dejar enfriar la herramienta eléctrica o sustituir respectivamente cargar el acumulador
Rojo | La herramienta eléctrica está sobrecalentada o el acumulador está vacío | Dejar enfriar la herramienta eléctrica o sustituir respectivamente cargar el acumulador
Rojo | Accionar el mando desactivador de percusión y giro durante el servicio | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica
El motor está bloqueado, el acumulador está muy débil | Cargar el acumulador o utilizar el tipo de acumulador recomendado
Errores generales | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica o retirar y colocar de nuevo el acumulador Si persiste la avería: Enviar la herramienta eléctrica al servicio de atención al cliente
Rojo parpadeante en combinación con la indicación desconexión rápida (20) | La desconexión rápida se ha activado | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica
Azul parpadeante | Herramienta eléctrica conectada a través de Bluetooth® con el aparato final móvil o la configuración se transfiere | –

Indicador de estado del teléfono inteligente (22) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Blanco | Informaciones importantes disponibles (p. ej. advertencia de temperatura) | Leer el mensaje en el teléfono inteligente

## Seleccionar el modo de trabajo

Presione varias veces la tecla (21) para seleccionar el modo de trabajo, hasta que se ilumine el modo de trabajo deseado.

Indicación: En el modo de trabajo Favorite, las funciones se configuran utilizando la aplicación del teléfono inteligente, en el modo de trabajo Auto, las funciones están preconfiguradas.

Indicador de modo de trabajo (23) | Funciones
--- | ---
iluminado | En el modo de trabajo Auto, la herramienta eléctrica alcanza la máxima potencia. 100 % de la velocidad de giro máxima Desconexión rápida (KickBack Control)
iluminado | En el modo de trabajo Favorite, la herramienta eléctrica se puede configurar individualmente mediante la app del smartphone. Velocidad de giro configurable en varios pasos para diferentes aplicaciones: Velocidad de giro baja/media/alta (100 % de la velocidad de giro máxima)