# Felhasználói felület (lásd a F ábrát)

A (16) felhasználói felület az üzemmód kijelölésére, valamint az elektromos kéziszerszám állapotának kijelzésére szolgál.

## Állapotkijelzők

(19) akkumulátor feltöltési szintjelző display (felhasználói interfész) | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
zöld (2 – 5 sáv) | Az akkumulátor feltöltve | –
sárga (1 sáv) | Az akkumulátor majdnem üres | Rövid időn belül cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort
piros (1 sáv) | Az akkumulátor üres | Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort

(24) hőmérséklet kijelző | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Sárga | Az akkumulátor vagy az elektromos kéziszerszám üzemi hőmérséklete lényegesen megnövekedett, a teljesítmény csökkentésre kerül | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki a túlmelegedett akkumulátort
Piros | Az akkumulátor vagy az elektromos kéziszerszám üzemi hőmérséklete túllépte a megengedett határt, az elektromos kéziszerszám a védelmi célokból kikapcsolásra kerül | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki a túlmelegedett akkumulátort

Az elektromos kéziszerszám (18) státusz kijelzője | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Zöld | Státusz rendben | –
Sárga | A szerszám elérte a kritikus hőmérsékletet vagy az akkumulátor majdnem üres | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki, illetve töltse fel az akkumulátort
Piros | Az elektromos kéziszerszám túlmelegedett vagy az akkumulátor üres | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki, illetve töltse fel az akkumulátort
Piros | Üzem közben működtették az ütés-/forgásleállító kapcsolót | Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot
A motor le van blokkolva, az akkumulátor túl gyenge | Töltse fel az akkumulátort vagy használja a javasolt típusú akkumulátort
Általános hiba | Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszámot vagy vegye ki, majd tegye ismét be az akkumulátort Ha a hiba továbbra is fennáll: Küldje be a vevőszolgálatnak az elektromos kéziszerszámot
Piros színben villog A (20) gyorslekapcsolás kijelzővel kombinálva | A gyorskikapcsolás kioldott | Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot
Kék színben villog | Az elektromos kéziszerszám a Bluetooth®-on keresztül össze van kötve a mobilis végberendezéssel vagy a beállítások átvitelre kerülnek | –

Az okostelefon (22) státusz kijelzője | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Fehér | Fontos információk (pl. hőmérsékleti figyelmeztetés) állnak rendelkezésre | Olvassa el az okostelefonon az üzenetet

## Az üzemmód kijelölése

Nyomja meg annyiszor a (21) üzemmód kijelölő gombot, ahányszor erre szükség van ahhoz, hogy kigyulladjon az Ön által kívánt üzemmód kijelzésre.

Figyelem: A Favorite üzemmódban a funkciókat okostelefon-appal lehet konfigurálni, az Auto üzemmódban a funkciók előre be vannak állítva.

Üzemmódkijelzés (23) | Funkciók
--- | ---
világít | Az elektromos kéziszerszám az Auto üzemmódban éri el a maximális teljesítményt. A maximális fordulatszám 100 %-a Gyors lekapcsolás (KickBack Control)
világít | A Favorite üzemmódban az elektromos kéziszerszámot egy okostelefonos alkalmazás segítségével egyedi módon lehet konfigurálni. A fordulatszámok a különböző alkalmazásokhoz több fokozatban konfigurálhatók: alacsony/közepes/magas (a maximális fordulatszám 100%-a) fordulatszám