# Lietotāja saskarne (skat. attēlu F)

Lietotāja saskarne (16) tiek izmantota, lai izvēlētos darba režīmu un parādītu elektroinstrumenta statusu.

## Stāvokļa rādījumi

Akumulatora uzlādes pakāpes rādījums (lietotāja saskarne) (19) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš (2–5 stabiņi) | Akumulators ir uzlādēts. | –
Dzeltens (1 stabiņš) | Akumulators ir gandrīz izlādējies. | Drīzumā nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.
Sarkans (1 stabiņš) | Akumulators ir izlādējies. | Nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.

Temperatūras indikators (24) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Dzeltens | Akumulatora vai elektroinstrumenta darba temperatūra ir ievērojami paaugstināta; jauda ir samazināta | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet pārkarsušo akumulatoru
Sar | Akumulatora vai elektroinstrumenta darba temperatūra ir pārsniegta; lai aizsargātu elektroinstrumentu, tas tiek izslēgts | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet pārkarsušo akumulatoru

Elektroinstrumenta statusa indikators (18) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš | Statuss ir optimāls | –
Dzeltens | Ir sasniegta kritiskā temperatūra, vai akumulators ir gandrīz izlādējies | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Sarkans | Elektroinstruments ir pārkarsis, vai akumulators ir izlādējies | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Sarkans | Darbības laikā aktivizēts darba režīmu pārslēdzējs | Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet elektroinstrumentu
Motors ir bloķēts, akumulators gandrīz izlādējies | Uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet ieteikto akumulatora tipu
Vispārēja rakstura kļūme | Izslēdziet un no jauna ieslēdziet elektroinstrumentu vai arī, ja nepieciešams, izņemiet un no jauna ievietojiet akumulatoru Ja kļūda joprojām eksistē: Elektroinstrumentu nosūtiet klientu apkalpošanas dienestam
Mirgo sarkanā krāsā Kombinācijā ar ātrās izslēgšanas rādījumu (20) | Ir aktivizēta ātra izslēgšana | Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet elektroinstrumentu
Mirgo zilā krāsā | Elektroinstruments ar Bluetooth® palīdzību ir savienots ar mobilo gala ierīci vai notiek iestatījumu pārraidīšana | –

Viedtālruņa statusa indikators (22) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Balts | Ir pieejama svarīga informācija (piemēram, brīdinājums par temperatūru) | Lasiet ziņojumu viedtālrunī

## Darba režīma izvēle

Nospiediet taustiņu (21) lai izvēlētos darba režīmu, līdz iedegas vēlamais darba režīms.

Norāde: Darba režīmā Favorite funkcijas ir konfigurētas, izmantojot viedtālruņa lietotni, darba režīmā Auto funckijas ir iepriekš iestatītas.

Darba režīma indikators (23) | Funkcijas
--- | ---
parādās | Darba režīmā Auto elektroinstruments sasniedz maksimālo jaudu. 100 % maksimālais apgriezienu skaits Ātrā izslēgšana (KickBack Control)
parādās | Darba režīmā Favorite elektroinstrumentu var konfigurēt individuāli, izmantojot viedtālruņa lietotni. Apgriezienu skaits dažādiem pielietojuma veidiem ir konfigurējams vairākās pakāpēs: zems/vidējs/augsts (100 % maksimālais apgriezienu skaits) apgriezienu skaits