# Dane techniczne

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 611 J23 1..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Nominalna prędkość obrotowa
Obroty w prawo | min–1 | 0−980
Obroty w lewo | min–1 | 0−980
Liczba udarówA) | min–1 | 0−4350
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus Cylindryczny Sześciokątny
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego chwyty cylindryczne | mm | 6–10
Maks. Ø wiercenia
BetonB) | mm | 24
Stal | mm | 13
Drewno | mm | 30
WagaC) | kg | 3,6–4,5
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ≥4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Transmisja danych
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maks. zasięg sygnału | m | 30F)
Wykorzystywany zakres częstotliwości | MHz | 2400–2483,5
Moc wyjściowa | mW | <1
Zasilanie modułu Bluetooth® Low Energy Module
Bateria okrągła |  | Bateria litowa 3 V, CR 2450
Żywotność baterii okrągłej ok. | Lata | 5

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  optymalna wydajność przy średnicy wiercenia 6−14 mm

C)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

D)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

E)

  Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.2), a także obsługiwać profil GAP (Generic Access Profile).

F)

  Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.