# Технические данные

Аккумуляторный перфоратор |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 611 J23 1..‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Номинальное число оборотов
Правое вращение | об/мин | 0−980
Левое вращение | об/мин | 0−980
Частота ударовA) | уд./мин | 0−4350
Патрон для инструмента |  | SDS plus Цилиндрический Шестигранный хвостовик
Диапазон зажимаемых в сверлильном патроне цилиндрических хвостовиков | мм | 6–10
Макс. диаметр сверла
БетонB) | мм | 24
Сталь | мм | 13
Древесина | мм | 30
ВесC) | кг | 3,6–4,5
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииD) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ≥ 4,0 А·ч ProCORE18V... 8,0 А·ч/12,0 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Передача данных
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Максимальная дальность сигнала | м | 30F)
Используемый диапазон частот | МГц | 2400–2483,5
Выходная мощность | мВт | < 1
Питание модуля Bluetooth® Low Energy
Кнопочный элемент питания |  | Литиевая батарея 3 В, CR 2450
Срок службы кнопочного элемента питания, прим. | лет | 5

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  оптимальная мощность при диаметре отверстия 6−14 мм

C)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

D)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

E)

  Мобильные терминалы должны быть совместимы с устройствами Bluetooth® (версия 4.2) и должны поддерживать стандарт Generic Access Profile (GAP).

F)

  Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (напр., стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала Bluetooth® может значительно сокращаться.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.