# Tekniska data

Sladdlös borrhammare |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 611 J23 1..‎
Märkspänning | V= | 18
Nominellt varvtal
Högergång | v/min | 0−980
Vänstergång | v/min | 0−980
SlagfrekvensA) | slag/min | 0−4350
Verktygsfäste |  | SDS plus Cylinderformat Sexkant
Chuck-spännintervall cylinderformat skaft | mm | 6–10
Max. borr-Ø
BetongB) | mm | 24
Stål | mm | 13
Trä | mm | 30
ViktC) | kg | 3,6–4,5
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dataöverföring
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maximal signalräckvidd | m | 30F)
Frekvensområde som använts | MHz | 2400–2483,5
Utgångseffekt | mW | < 1
Energiförsörjning Bluetooth® Low Energy Module
Knappcellsbatteri |  | 3 V-litiumbatteri, CR 2450
Livslängd för knappcellsbatteri ca. | År | 5

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimal effekt med borrdiameter 6−14 mm

C)

  Beroende på använt batteri

D)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

E)

  De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.2) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).

F)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.