# Технически данни

Акумулаторен перфоратор |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 611 J23 1..‎
Номинално напрежение | V= | 18
Номинална скорост на въртене
Десен ход | min–1 | 0−980
Ляв ход | min–1 | 0−980
Честота на ударитеA) | min–1 | 0−4350
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus Цилиндрично Шестостен
Цилиндрични опашки в областта на затягане на патронника | mm | 6–10
Макс. диаметър на отвора
БетонB) | mm | 24
Стомана | mm | 13
Дърво | mm | 30
ТеглоC) | kg | 3,6–4,5
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Пренасяне на данни
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Максимален диапазон на сигнала | m | 30F)
Използвана честотна лента | MHz | 2400–2483,5
Изходяща мощност | mW | < 1
Захранване с енергия Bluetooth® Low Energy модул
Бутонна батерия |  | 3 V литиева батерия, CR 2450
Експлоатационна продължителност бутонна батерия ок. | Години | 5

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  оптимална мощност с диаметър на пробиване 6−14 mm

C)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

D)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

E)

  Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (версия 4.2) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).

F)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.