# Tekniset tiedot

Akkuporavasara |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nimellisjännite | V= | 18
Nimelliskierrosluku
Myötäpäivään | min-1 | 0−980
Vastapäivään | min-1 | 0−980
IskulukuA) | min-1 | 0−4 350
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus Lieriövarsi Kuusiovarsi
Poraistukan aukeama lieriövarsille | mm | 6–10
Reiän maksimihalkaisija
BetoniB) | mm | 24
Teräs | mm | 13
Puu | mm | 30
PainoC) | kg | 3,6–4,5
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä D) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Tiedonsiirto
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signaalin maksimikantama | m | 30F)
Käyttötaajuusalue | MHz | 2 400–2 483,5
Ulostuloteho | mW | < 1
Bluetooth® Low Energy -moduulin virtalähde
Nappiparisto |  | 3 V:n litiumparisto, CR 2450
Nappipariston käyttöikä n. | Vuotta | 5

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 12.0Ah kanssa.

B)

  Optimaalinen teho porahalkaisijalla 6−14 mm

C)

  riippuen käytetystä akusta

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

E)

  Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.2) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.

F)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus saattaa olla huomattavasti pienempi.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.