# Technische Daten

Akku-Bohrhammer |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nennspannung | V= | 18
Nenndrehzahl
Rechtslauf | min-1 | 0−980
Linkslauf | min-1 | 0−980
SchlagzahlA) | min-1 | 0−4350
Werkzeugaufnahme |  | SDS plus zylindrisch Sechskant
Bohrfutter-Spannbereich zylindrische Schäfte | mm | 6−10
max. Bohr-Ø
BetonB) | mm | 24
Stahl | mm | 13
Holz | mm | 30
GewichtC) | kg | 3,6−4,5
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb D) und bei Lagerung | °C | −20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Datenübertragung
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
maximale Signalreichweite | m | 30F)
genutzter Frequenzbereich | MHz | 2400 – 2483,5
Ausgangsleistung | mW | < 1
Energieversorgung Bluetooth® Low Energy Module
Knopfzelle |  | 3-V-Lithium-Batterie, CR 2450
Lebensdauer Knopfzelle ca. | Jahre | 5

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah

B)

  optimale Leistung mit Bohrduchmesser 6−14 mm

C)

  abhängig vom verwendeten Akku

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

E)

  Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.2) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.

F)

  Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.