# Tehnilised andmed

Akupuurvasar |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nimipinge | V= | 18
Nimipöörlemiskiirus
Päripäeva pöörlemine | min−1 | 0−980
Vastupäeva pöörlemine | min−1 | 0−980
LöögisagedusA) | min−1 | 0−4350
Tööriistakinnitus |  | SDS plus Silindriline Kuuskant
Padruni kinnitusvahemik silindrilise saba korral | mm | 6–10
Puuri max Ø
BetoonB) | mm | 24
Teras | mm | 13
Puit | mm | 30
KaalC) | kg | 3,6–4,5
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel D) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Andmete ülekandmine
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signaali max ulatus | m | 30F)
Kasutatav sagedusala | MHz | 2400–2483,5
Väljundvõimsus | mW | < 1
Energiavarustus moodulile Bluetooth® Low Energy Module
Nööppatarei |  | 3 V liitiumpatarei, CR 2450
Nööppatarei kasutamiskestus umbes | Aastat | 5

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  optimaalne võimsus puuri läbimõõduga 6−14 mm

C)

  Sõltuvalt kasutatud akust

D)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

E)

  Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühilduvad Bluetooth®-Low-Energy seadmetega (versioon 4.2) ja toetama Generic Access Profile (GAP).

F)

  Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohver jms) võib Bluetooth®-ulatus oluliselt väiksem olla.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.