# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық перфоратор |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 611 J23 1..‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Номиналды айналу жиілігі
Оңға айналу | мин-1 | 0−980
Солға айналу | мин-1 | 0−980
Соққы саныA) | мин-1 | 0−4350
Құрал бекіткіші |  | SDS plus Цилиндрлік Алты қырлы
Бұрғылау патронының қысу диапазоны, цилиндрлік біліктер | мм | 6–10
Макс. саңылау диаметрі
БетонB) | мм | 24
Болат | мм | 13
Ағаш | мм | 30
СалмағыC) | кг | 3,6–4,5
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ≥ 4,0 А-сағ ProCORE18V... 8,0 А-сағ/12,0 А-сағ
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Деректерді тасымалдау
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Максималды сигнал арақашықтығы | м | 30F)
Пайдаланылатын жиіліктер диапазоны | MГц | 2400–2483,5
Шығыс қуат | мВт | < 1
Bluetooth® Low Energy Module энергиямен жабдықтау
Түймелі элемент |  | 3 В литий батареясы, CR 2450
Түймелі элементтің қызмет ету мерзімі шам. | Жыл | 5

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 12.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  6−14 мм бұрғы диаметрімен оңтайлы қуаты

C)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

D)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

E)

  Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.2 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.

F)

  Жететін қашықтық сыртқы шарттарға байланысты ретте, сонымен бірге пайдаланған қабылдау құрылғысына байланысты, қатты өзгеруі мүмкін. Жабық бөлмелер ішінде және метал кедергілер (мысалы, қабырғалар, сөрелер, чемодан т.б.) арқылы Bluetooth® жететін қашықтығы қатты қысқаруы мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.