# Dati tecnici

Martello perforatore a batteria |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 611 J23 1..‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri nominale
Rotazione destrorsa | min-1 | 0−980
Rotazione sinistrorsa | min-1 | 0−980
Numero di colpiA) | min-1 | 0−4350
Attacco utensile |  | SDS plus Cilindrico Esagonale
Campo di serraggio del mandrino codoli cilindrici | mm | 6–10
Ø foro max.
CalcestruzzoB) | mm | 24
Acciaio | mm | 13
Legno | mm | 30
PesoC) | kg | 3,6–4,5
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento D) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Trasferimento dati
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Raggio d’azione max. del segnale | m | 30F)
Campo di frequenza utilizzato | MHz | 2400–2483,5
Potenza di uscita | mW | < 1
Alimentazione Bluetooth® Low Energy Module
Pila a bottone |  | Pila al litio da 3 V, CR 2450
Durata pila a bottone, circa | Anni | 5

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Prestazioni ottimali con diametro di foratura 6−14 mm

C)

  in funzione della batteria utilizzata

D)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

E)

  I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.2) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).

F)

  In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigie ecc.), il raggio d’azione del segnale Bluetooth® può risultare molto inferiore.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.