# 操作機器

##

您可利用鎚擊／旋轉停止開關 (8) 選擇電動工具的操作模式。

- 若要切換操作模式，請按壓解鎖按鈕 (7) 並將鎚擊／旋轉停止開關 (8) 轉至所需位置，此時應要聽見卡上的聲音。

提示：請務必在電動工具關閉電源時才變更操作模式！否則可能造成電動工具損壞。

鎚擊鑽孔位置，適用於混凝土或石材

鑽孔位置，可在木材、金屬、陶瓷及塑膠等材質上以無震動之方式進行鑽孔或是拆裝螺栓

Vario-Lock 位置，用以調整鑿頭位置
，鎚擊／旋轉停止開關 (8) 無法卡止在這個位置上。

鑿削位置

##

透過正逆轉開關 (9) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (10) 時，將無法這樣做。

- 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (9)。

進行鎚擊鑽孔、一般鑽孔及鑿削時，都必須設為正轉。

- 正轉：若要旋入螺栓及旋緊螺母，請將正逆轉開關 (9) 往左推到底。
- 逆轉：若要鬆開或旋出螺栓與螺母，請將正逆轉開關 (9) 往右推到底。

##

- 若要啟動電動工具：按下起停開關 (10)。

輕按起停開關(10)或完全按下時，工作燈(13)隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

- 放開起停開關(10)，即可讓電動工具停止運轉。

在低溫的工作環境中，必須經過短暫的暖機，電動工具才能夠發揮最大的鎚擊／衝擊功率。

##

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速／衝擊次數，轉速是由按壓起停開關 (10) 的深度決定。

輕按起停開關 (10) 時，轉速／衝擊次數較低。逐漸在開關上加壓，轉速／衝擊次數也會跟著提高。

您也可以到使用者介面上或利用智慧型手機 App 來調控轉速。

##

鑿頭可固定在 40 個不同的位置上。藉此，您可採取最佳的工作姿勢。

- 把鑿頭插進工具夾座中。
- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (8) 轉至「Vario-Lock」位置。
- 把鑿頭旋轉到所需的工作位置上。
- 請將鎚擊／旋轉停止開關(8)轉至「鑿削」位置。工具夾座隨之鎖定。
- 進行鑿削時必須設為正轉。