# Brugerinterface (se billede F)

Brugerinterfacet (16) bruges til valg af arbejdstilstand samt til visning af el-værktøjets tilstand.

## Tilstandsindikatorer

Akku-ladetilstandsindikator (brugerinterface) (19) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
grøn (2 til 5 bjælker) | Akku opladet | −
gul (1 bjælke) | Akku næsten tom | Skift/oplad akku snart
rød (1 bjælke) | Akku tom | Skift/oplad akku

Visning af temperatur (24) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Gul | Akkuens eller el-værktøjets driftstemperatur er meget høj. Ydelsen reduceres | Lad el-værktøjet afkøle, eller udskift den overophedede akku
Rød | Akkuens eller el-værktøjets driftstemperatur er overskredet. El-værktøjet slukker automatisk, så det ikke bliver ødelagt | Lad el-værktøjet afkøle, eller udskift den overophedede akku

Visningen El-værktøjets status (18) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Grøn | Status OK | −
Gul | Kritisk temperatur er nået, eller akku er næsten tom | Lad el-værktøjet køle af, eller skift/oplad akkuen
Rød | El-værktøjet er overophedet, eller akkuen er tom | Lad el-værktøjet køle af, eller skift/oplad akkuen
Rød | Slag-/rotationsstopknap aktiveret under drift | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen
Motoren er blokeret, akkuen er for svag | Oplad akkuen, eller anvend den anbefalede akkutype
Generel fejl | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen, eller tag akkuen ud, og sæt den i igen Hvis fejlen stadig forefindes: Send el-værktøjet til service
Rødt blinkende Kombineret med visning af hurtigfrakobling (20) | Hurtigfrakobling er udløst | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen
Blåt blinkende | El-værktøj er forbundet med mobilterminalen via Bluetooth®, eller indstillingerne overføres | −

Visningen Status smartphone (22) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Hvid | Vigtige informationer til rådighed (f.eks. temperaturadvarsel) | Læs meddelelse på smartphone

## Valg af arbejdstilstand

Tryk flere gange på knappen (21) til valg af arbejdstilstand, indtil den ønskede arbejdstilstand lyser.

Bemærk: I arbejdstilstanden Favorite konfigureres funktionerne via smartphone-app. I arbejdstilstanden Auto er funktionerne indstillet på forhånd.

Visningen Arbejdstilstand (23) | Funktioner
--- | ---
Lyser | I arbejdstilstanden Auto opnår el-værktøjet maksimal ydelse. 100 % af den maksimale hastighed Hurtigfrakobling (KickBack Control)
Lyser | I arbejdstilstanden Favorite kan el-værktøjet konfigureres individuelt via smartphone-app. Hastigheden kan konfigureres i flere trin afhængigt af anvendelsen: lav/middel/høj (100 % af den maksimale hastighed) hastighed